Задание: последовательность операций проводимых при ремонте головки блока цилиндров двигателя ЯМЗ-236, притирка тарелок клапанов к седлам клапанов. Технология определения герметичности прилегания клапана к седлам. Работу отправить на электронную почту master.starshiy@bk.ru