Задание: прихватка стальных пластин, толщенной от 2-5 мм с зазором без скоса кромок. Прихватка пластин, толщенной до 1мм без присадочного материала. Работу направить в виде презентации на эл. почту [lukoshko1981@mail.ru](mailto:lukoshko1981@mail.ru)